\newgeometry{left=2cm,right=2.0cm,top=2.0cm}
{
	\begin{table}[H]
		\centering
		\begin{tabular}{p{0.8cm} p{5.0cm}p{0.8cm} p{5.0cm}}
			\multicolumn{4}{c}{{\textbf{فهرست نشانه های اختصاری}}} \\ [1cm]
			\textbf{نشانه}  & \textbf{مفهوم} &\textbf{نشانه}  & \textbf{مفهوم} \\
			$\alpha$  & پارامتر پخش &$\zeta$ & میرایی سازه ای\\
			$\beta^*$  & ضریب مدل آشفتگی $k-\omega$ &$A$& محیط\\
			$\beta_1$  & ضریب مدل آشفتگی $k-\omega$ &$a_1$& پارامتر مدل آشفتگی $k-\omega$\\
			$\beta_2$  & ضریب مدل آشفتگی $k-\omega$ &$A_{f}$& مساحت سطح یک عنصر شبکه\\
			$\Phi_i$  & حالت موقعیت. $i=[1,2, \ldots]$ &$A_{x}$& حداکثر دامنه سازه ای در جهت جریان\\
			$\Delta_x$  & فاصله بین المان شبکه مجاور &$A_y$& حداکثر دامنه سازه ای در جهت جانبی جریان\\
			$\Delta_t$ & گام زمانی &$\bar{A_y}^*$& حداکثر دامنه سازه ای در جهت جانبی جریان\\	
			$\delta_{i j}$  & تابع دلتای کرونکر. $\delta_{i j}=1$ وقتی $i=j$ &$\bar{A_x}^*$& حداکثر دامنه سازه ای در جهت جریان\\		
			$\gamma$  & ضریب مدل آشفتگی $k-\omega$ &$C$& میرایی سازه ای یک استوانه الاستیک نصب شده\\
			$\lambda$  & پارامتر روش \lr{QUICK} &$C_{D}$& ضریب نیروی پسا\\
			$\mu$  & ویسکوزیته دینامیکی &$C_{F}$  & اصلاح نیروی سه بعدی \\
			$\mu_t$  & ویسکوزیته دینامیکی تلاطم &$C_{L}$  & ضریب نیروی برا \\
			$\nabla$  & تابع گرادیان &$\sigma_{k \omega}$ & ضریب مدل آشفتگی $k-w$ \\
			$\nu$  & ویسکوزیته سینماتیکی &$D$  & قطر استوانه \\
			$\nu_t$  & ویسکوزیته سینماتیکی آشفته &$d$  & فاصله مرزی نرمال شده \\
			$\omega$  & تلفات در واحد انرژی جنبشی &$F_1$  & تابع ترکیب اول مدل آشفتگی $k-\omega$ \\
			$\phi$  & زاویه فاز بین نیروی بلند کننده و جابجایی &$F_2$  & تابع ترکیب دوم مدل آشفتگی $k-\omega$ \\
			$\phi_{x y}$  & زاویه فاز بین حرکت جریان و عرض جریان &$f_{cx}$ & فرکانس اصلی نوسان در جهت جریان \\
			$\rho$ & چگالی  &$f_{cy}$ & فرکانس اصلی نوسان در جهت عرض جریان \\
			$\sigma_{\omega 1}$ & ضریب مدل آشفتگی $k-\omega$ &$d$ & نیروی پسا \\
			$\sigma_{\omega 2}$ & ضریب مدل آشفتگی $k-\omega$ &$l$ & نیروی برا \\
		\end{tabular}
	\end{table}
}
\restoregeometry